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Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за приобретение продукции [image: ]. Мы приложили максимум усилий, чтобы предложить Вам качественный инструмент по доступной цене. Мы надеемся, что Вы будете получать удовольствие от работы этим инструментом в течение многих лет.
Внимание! Перед началом работы внимательно прочитайте данное руководство. Используйте инструмент в соответствии с правилами и с учётом требований безопасности, а также руководствуясь здравым смыслом. Сохраните инструкцию, при необходимости Вы всегда сможете обратиться к ней. 
Помните: изделие является источником повышенной опасности.
Розничная торговля инструментом и приборами производится в магазинах, секциях и отделах магазинов, павильонах, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание воды. При покупке продавец в присутствии покупателя проверяет внешний вид товара, комплектность и работоспособность. Продавец производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает чек. Продавец предоставляет информацию об адреса сервисных центров. 
Изделие предназначено для непродолжительной работы при нагрузке средней интенсивности. Не перегружайте и не перегревайте мотор: это приводит к повышенному износу инструмента и сокращению его срока службы.
В связи с развитием и техническим прогрессом изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектность изделия незначительные изменения, не отражённые в настоящем руководстве и не влияющие на эффективную и безопасную его работу. 
НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Многофункциональный инструмент аккумуляторный предназначен для сухой шлифовки небольших поверхностей, распиливания, дерева, пластика, гипсокартона, удаления остатков краски, клея, напольных покрытий.
Изделие предназначено для эксплуатации в районах с умеренным климатом с температурой         от -10 °С до +40 °С, относительной влажностью воздуха не более 80 % и отсутствием прямого воздействия солнечного излучения, атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха. Машина класса III.
	Расшифровка серийного номера на шильдике изделия:
	

	ХХХХХХ/XX-XX
	

	месяц и год изготовления/цифровое обозначение
	



	Средний уровень звукового давления, Lpa, дБ(A)
	8.2

	Средний уровень звуковой мощности, Lwa, дБ(A
	97.2

	Коэффициент неопределенности, K, дБ
	3

	Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения ah, м/с²
	3.8

	Коэффициент неопределенности, K, м/с²
	1.5




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Параметры
	ЕАС 21 МБ

	Число колебаний на холостом ходу
	5000-19000 об/мин

	Угол колебаний
	3 º

	Степень защиты
	IP20

	Батарея аккумуляторная
	

	Тип аккумулятора
	Li-ion

	Номинальное напряжение
	21 В

	Ёмкость
	2 Ач

	Зарядное устройство
	

	Напряжение питания
	220-240 В

	Частота тока
	50 Гц

	Ток зарядного устройства
	1,1 А

	Макс. выходное напряжение
	21 В



	Комплект поставки:
	

	многофункциональный инструмент
	1 шт

	набор насадок
	3 шт

	руководство по эксплуатации
	1 шт



Внимание! Комплектация может изменяться заводом-изготовителем без предварительного уведомления.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ
	1. Головка вала редуктора (патрон)
2. Корпус
3. Подошва крепления батареи
4. Аккумулятор
5. Выключатель
6. Регулятор колебаний


Внешний вид и устройство изделия могут отличаться от представленных в руководстве по эксплуатации
	[image: ]Рис. 1



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Во избежание возникновения возгорания, получения травм изделие следует эксплуатировать в соответствии с требованиями данного руководства. Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями.
Содержите рабочее место в чистоте. Беспорядок или неосвещенные участки рабочего места могут привести к несчастным случаям.
Не работайте с инструментом во взрывоопасном помещении, в котором находятся горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль. Во время эксплуатации, а также при включении и выключении инструмент вырабатывает искры, что может привести к воспламенению пыли или паров.
Во время работы с инструментом не допускайте близко к вашему рабочему месту детей, посторонних лиц и животных. Отвлёкшись, вы можете потерять контроль над инструментом.
Не оставляйте инструмент без присмотра.
Будьте внимательными, следите за тем, что вы делаете, и продуманно начинайте работу с инструментом. Не пользуйтесь инструментом в усталом состоянии или, если вы находитесь под влиянием спиртных напитков или лекарственных средств, снижающих концентрацию внимания. Не доверяйте инструмент лицам в таком состоянии. Один момент невнимательности при работе с инструментом может привести к серьёзным травмам.
Применяйте средства индивидуальной защиты и всегда защитные очки. Использование средств индивидуальной защиты: перчаток, защитной маски, обуви на нескользящей подошве, защитного шлема или средств защиты органов слуха в зависимости от вида работы инструмента снижает риск получения травм.
Предотвращайте непреднамеренное включение инструмента. Перед подключением инструмента к аккумулятору убедитесь в выключенном состоянии инструмента. Не держите подсоединенный инструмент за переключатель.
Убирайте установочный инструмент или гаечные ключи до включения прибора. Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части прибора, может привести к травмам. 
Не принимайте неестественное положение корпуса тела. Всегда занимайте устойчивое положение и держите всегда равновесие. Благодаря этому вы можете лучше контролировать инструмент в неожиданных ситуациях.
Носите подходящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду и украшения. Держите волосы, одежду и рукавицы вдали от движущихся частей. Широкая одежда, украшения или длинные волосы могут быть затянуты движущимися частями.
Этот инструмент не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостаточным опытом и знаниями. 
БЕРЕЖНОЕ И ПРАВИЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА
Не перегружайте инструмент. Используйте для вашей работы предназначенный для этого инструмент. С подходящим по характеристикам инструментом вы работаете лучше и надежнее в указанном диапазоне мощности.
Не работайте с инструментом с неисправным выключателем. Инструмент, который не поддается включению или выключению, опасен и должен быть отремонтирован.
Внимание! До начала наладки инструмента, перед заменой принадлежностей, и прекращением работы выньте аккумулятор. Эта мера предосторожности предотвращает непреднамеренное включение инструмента.
Храните неиспользуемые инструменты недоступно для детей. Не разрешайте пользоваться инструментом лицам, которые незнакомы с ним или не читали настоящих инструкций. Инструменты опасны в руках неопытных лиц.
Тщательно ухаживайте за инструментом. Проверяйте работоспособность и ход движущихся частей инструмента, отсутствие поломок или повреждений, отрицательно влияющих на функционирование инструмента. Поврежденные части должны быть отремонтированы до начала использования инструмента. Плохое обслуживание инструментов является причиной большого числа несчастных случаев.
Держите режущий инструмент в заточенном и чистом состоянии. Заботливо ухоженные режущие инструменты с острыми режущими кромками реже заклиниваются и их легче вести.
Применяйте инструмент, принадлежности, рабочие инструменты и т.п. в соответствии с настоящими инструкциями. Учитывайте при этом рабочие условия и выполняемую работу. Использование аккумуляторного инструмента для непредусмотренных работ может привести к опасным ситуациям.
Ремонт инструмента осуществляйте в сервисных центрах. Ремонт вашего инструмента поручайте только квалифицированному персоналу с применением оригинальных запасных частей. Этим обеспечивается надежность и безопасность инструмента.
Применение любых принадлежностей и приспособлений, а также выполнение любых операций помимо тех, что рекомендованы данным руководством, может привести к травме, или поломке инструмента.
Не подвергайте прибор воздействию резких температурных перепадов, способных вызвать образование конденсата внутри прибора. Если вы внесли прибор с улицы в отапливаемое помещение, не включайте прибор сразу, необходимо время для того, чтобы конденсат испарился.
Для обеспечения требуемого охлаждения машины во время работы, не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе. 
В случае падения инструмента, или оснастки убедитесь в отсутствии повреждений, при обнаружении повреждений используйте новые. 
Надевайте пылезащитную маску или респиратор, наушники, защитные перчатки или рукавицы, а также защитный фартук.
Используйте прибор только по назначению. Применяйте инструмент и оснастку, предназначенные для работы с прибором. Не допускается самостоятельное проведение модификаций прибора, а также использование инструмента для работ, не регламентированных данным руководством.
Перед началом работы осмотрите и визуально проверьте прибор на видимые механические повреждения.
Всегда работайте в защитных очках, используйте наушники. При длительной работе используйте виброзащитные рукавицы. Для защиты органов дыхания используйте средства индивидуальной защиты органов дыхания.
Во время работы данным инструментом оператор подвергается воздействию вибраций. Не используйте инструмент на протяжении длительного времени, ограничивайте время работы электроинструментом!
Во время работы надежно держите прибор в руках.
Перед включением машины убедитесь, что она не соприкасается с материалом, предназначенным для обработки. 
Приступая к распилу пола, стены или другой поверхности, убедитесь, что в линии распиловки не проходит электрическая и газовая проводка. Повреждение провода, находящегося под напряжением, может вызвать поражение электрическим током, а повреждение газовой проводки чревато взрывом. 
Запрещается прикасаться к подвижным элементам машины. 
Запрещено откладывать машину в сторону до полной её остановки. 
Не прикасайтесь к пильному полотну и обрабатываемому материалу сразу после завершения работы, поскольку полотно и материал сильно нагреваются и могут вызвать ожог.
Чтобы заменить пильное полотно или шлифовальную бумагу, сначала выключите машину включателем и дождитесь пока машина полностью остановится, после этого можно приступить к замене. 
Если инструмент укомплектован дополнительными рукоятками, обязательно используйте их для создания дополнительного упора, это позволит лучше и легче контролировать инструмент.
Приступая к работе, проверьте наличие под обрабатываемым материалом достаточного пространства, чтобы не повредить верстак или пол пильным полотном. 
Надёжно закрепляйте обрабатываемую заготовку. Для закрепления заготовки используйте струбцины или тиски.
Инструмент предназначен только для сухих работ. 
Не обрабатывайте асбестосодержащие материалы! 
Перед эксплуатацией включите инструмент и дайте ему поработать на холостом ходу. В случае обнаружения шумов, не характерных для нормальной работы инструмента или сильной вибрации, выключите прибор. Не включайте изделие до выявления и устранения причин неисправности.
Не применяйте не сертифицированную или самодельную оснастку. Никогда не устанавливайте сменную оснастку, не соответствующую назначению прибора, это может стать причиной тяжелой травмы.
Запрещается вносить изменения в конструкцию изделия и аккумуляторной батареи.
Необходимо немедленно выключить изделие и обратиться в специализированный сервис-центр для устранения неисправностей в следующих случаях:
· при возникновении посторонних шумов и (или) вибраций;
· при повреждении зарядного устройства и/или аккумуляторной батареи;
· при механических повреждениях корпуса;
· если вы почувствуете запах гари.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА
Не устанавливайте на прибор и не заряжайте в зарядном устройстве аккумуляторные батареи с другими характеристиками (тип элемента питания, напряжение, ёмкость) или сторонних производителей, не заряжайте аккумуляторную батарею в зарядном устройстве с другими характеристиками (напряжение, ток заряда) - это может стать причиной недозаряда, перезаряда, перегрева, взрыва батареи, повреждения зарядного устройства или прибора.
Заряжайте аккумулятор только зарядным устройством, указанным заводом-изготовителем. Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумуляторов, может привести к пожару при его использовании с другим аккумуляторным блоком.
Используйте изделие только с указанными аккумуляторными блоками. Использование других аккумуляторов может привести к травме и/или пожару.
При неправильном обращении из аккумуляторного блока может потечь жидкость. Избегайте контакта с ней. В случае контакта с кожным покровом незамедлительно промойте место контакта обильным количеством воды. В случае попадания в глаза промойте их большим количеством чистой воды и незамедлительно обратитесь к врачу. Жидкость из аккумуляторного блока может вызвать раздражение или ожоги.
Для зарядки аккумулятора подключите зарядное устройство в розетку сети с переменным током 220В, 50Гц.
Подключение аккумулятора к зарядному устройству без включения в сеть питания сокращает срок его службы.
Отключайте зарядное устройство от сети питания, если оно не используется.
Заряжайте аккумуляторный блок при комнатной температуре в пределах от +10 °C до +40 °C. Перед зарядкой дайте горячему аккумулятору остыть.
Не накрывайте зарядное устройство с аккумулятором во время зарядки, избегайте в процессе заряда длительного прямого попадания солнечных лучей или расположения в непосредственной близости от источников тепла.
Не используйте и не оставляйте аккумуляторную батарею под прямыми солнечными лучами или в автомобиле, находящемся под прямыми солнечными лучами, это может привести к перегреву и возгоранию аккумулятора.
Не используйте аккумулятор, который подвергся коррозии, имеет неприятный запах или необычный внешний вид. 
Не разбирайте аккумулятор.
Не бросайте аккумулятор в огонь.
Не подвергайте аккумулятор воздействию атмосферных осадков, не допускайте попадания воды или жидкостей на аккумулятор. 
Не выбрасывайте аккумулятор вместе с обычным (бытовым) мусором.
Не замыкайте контакты аккумулятора между собой.
Не подвергайте аккумулятор ударам и не роняйте его.
Не храните аккумулятор вместе с металлическими предметами (такими как скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы и т.п.), которые могу замкнуть контакты аккумулятора.
Не храните аккумулятор в местах, где температура может достигать +50 °С.
Поддерживайте аккумулятор полностью заряженным, в случае, если инструмент не используется в течение длительного периода времени. 
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Зарядка аккумуляторной батареи
Внимание! Перед первым использованием изделия обязательно зарядите аккумуляторную батарею. Для этого нужно вставить вилку зарядного устройства в розетку, снять батарею с изделия и установить в зарядное устройство.
Процесс зарядки автоматический - по окончании зарядки зарядное устройство выключится самостоятельно. Однако если батарея останется в зарядном устройстве надолго, в силу саморазряда батареи зарядное устройство будет периодически включаться на подзарядку. Это снижает рабочую ёмкость аккумулятора и срок его службы. Поэтому не оставляйте аккумуляторную батарею в зарядном устройстве надолго.
Внимание! Для зарядки используйте оригинальные зарядные устройства. Использование зарядных устройств других производителей, даже если они подходят по техническим характеристикам и системе крепления, может привести не только к выходу из строя аккумулятора, но и поломке изделия.
По окончании процесса зарядки отключите зарядное устройство от сети питания, снимите аккумулятор с зарядного устройства и установите в инструмент до характерного щелчка. Обязательно удостоверьтесь в надёжной фиксации батареи.
Внимание! Во избежание повреждения батареи, не храните её в разряженном состоянии.
Сборка
Внимание! Все операции по сборке, замене и регулировке производите только при отсоединенном аккумуляторе.
Запрещается выполнять монтаж, если рабочая часть сменного инструмента (лезвие) направлена на оператора.
Крепление/замена шлифовальной бумаги
Шлифовальная подошва имеет систему крепления «на липучке», что позволяет легко и быстро заменить шлифовальную бумагу.
Для крепления шлифовальной бумаги приложите её к шлифовальной подошве. Чтобы снять шлифовальную бумагу, отклейте её с одной стороны и потяните Рис. A.
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Зернистость шлифовальной бумаги подбирается в зависимости от типа обрабатываемого материала.
	Крепление рабочих принадлежностей

Оттяните рычаг быстрой фиксации рабочих насадок 3, Рис. D. Вставьте рабочую насадку между двумя шайбами патрона так, чтобы они наделись на выступы верхней шайбы.
	[image: ]


Для удобной и безопасной работы оператора, рабочие принадлежности можно располагать в патроне в произвольном положении при условии, что они будут надеты на выступы верхней шайбы Рис. B. Рабочую насадку следует надеть изгибом вниз. Закрепите рабочую насадку в выбранном положении, отпуская рычаг быстрой фиксации 3, Рис. D. Проверьте правильное крепление рабочего инструмента. При неправильном или неточном креплении, во время работы рабочий инструмент может выскочить из патрона, что создает опасность для оператора.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Перед началом работы
Перед началом работы визуально проверьте изделие на видимые механические повреждения.
Наденьте средства защиты (перчатки, очки, противопылевую маску).
Установите заряженный аккумулятор.
Включение/выключение
Включите прибор выключателем 5, Рис. 1. По окончании работы выключите прибор, клавиша выключателя 5, Рис. 1.
Изменение частоты колебаний
Прибор оснащен поворотным регулятором частоты колебаний 6, Рис. 1, позволяющим осуществлять плавную регулировку. Для регулировки частоты колебаний требуется повернуть регулятор 6, Рис. 1 в нужное положение.
По окончании работы снимите насадку со шпинделя резака. Очистите сменные насадки, оснастку и принадлежности.
Очистите прибор от грязи чистой тканью. Периодически проверяйте затяжку всех резьбовых соединений, затягивайте все ослабленные соединения.
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
	Проблема
	Возможная причина
	Метод устранения

	Двигатель не включается
	Аккумуляторная батарея разряжена
	Зарядите аккумуляторную батарею

	
	Неисправен выключатель
	Обратитесь в сервисный центр для ремонта

	
	Изношены щётки
	

	Повышенное искрение щёток на коллекторе
	Изношены щётки
	Обратитесь в сервисный центр для ремонта

	
	Загрязнен коллектор
	

	
	Неисправны обмотки ротора
	

	Повышенная вибрация, шум
	Рабочий инструмент плохо закреплён
	Закрепите правильно рабочий инструмент

	
	Неисправны подшипники
	Обратитесь в сервисный центр для ремонта

	
	Износ зубьев шестерни ротора/редуктора
	

	Появление дыма и запаха горелой изоляции
	Неисправность обмоток ротора или статора
	Обратитесь в сервисный центр для ремонта

	Двигатель перегревается
	Загрязнены окна охлаждения электродвигателя
	Прочистите окна охлаждения электродвигателя

	
	Двигатель перегружен
	Обеспечьте работу инструмента на холостом ходу при максимальных оборотах

	
	Неисправен ротор
	Обратитесь в сервисный центр для ремонта

	Двигатель не развивает полную скорость и не работает на полную мощность
	Аккумуляторная батарея разряжена
	Зарядите аккумуляторную батарею

	
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке
	Обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта


В случае неисправности инструмента по причине износа деталей обращайтесь сервис-центр или в торговую точку, продавшую вам данный инструмент.
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Внимание! Перед началом проведения любых профилактических работ отсоедините аккумуляторную батарею от инструмента. 
Закончив работу, очистите изделие от пыли и грязи чистой тканью. Очистите вентиляционные отверстия. Во избежание повреждений пластмассовых деталей не допускается применение для чистки корпуса растворителей: бензина, спирта, аммиачных растворов, разбавителей красок и т.п. Протрите лезвия тканью и нанесите на кромки лезвий и движущиеся части специальное масло. 
Правильное использование и постоянное техническое обслуживание продлевают срок службы инструмента. При обслуживании используйте только идентичные заменяемым детали. 
Не пытайтесь производить наладку во время работы инструмента. Регулярно проводите профилактику инструмента.
Ремонт или регулировку необходимо производить в специализированных сервисных центрах у квалифицированного персонала. 
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Перевозить инструмент необходимо с осторожностью и с соблюдением мер, исключающих возможность его повреждения. В крытых автомобилях в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Запрещается перевозить инструмент вместе с металлическими деталями и изделиями. Не подвергайте инструмент воздействию атмосферных осадков.
Храните инструмент в чистом виде в сухом проветриваемом помещении недоступном для детей и животных. Держите вдали от источника повышенных температур и воздействия солнечных лучей. Не допускать воздействия: механических, химических факторов, влаги, агрессивных жидкостей, резких перепадов температуры и влажности. Храните инструмент в заводской упаковке.
УТИЛИЗАЦИЯ
По окончании срока эксплуатации инструмент и его компоненты подлежат утилизации согласно правилам, действующим в вашем регионе. Не выбрасывайте инструмент вместе с бытовым мусором. 
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
Продукция сертифицирована на соответствие российским требованиям безопасности. В течение гарантийного срока, составляющего 1 год (12 месяцев) с даты покупки изделия, покупатель имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимся следствием заводских дефектов. Данный инструмент должен использоваться в соответствии с инструкцией по эксплуатации только для бытовых целей не более 20 часов в месяц. В случае нарушения правил хранения, транспортировки и эксплуатации инструмента, изложенных в настоящей инструкции, гарантия будет недействительна. Подробно условия гарантии изложены в прилагаемом гарантийном талоне. Срок службы составляет 3 года (36 месяцев).
Товар соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"
Товар соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
Товар соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"
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