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Аккумуляторная батарея [image: ]                                                                                  [image: ]
[bookmark: _Hlk145974528]Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за приобретение продукции [image: ]. Мы приложили максимум усилий, чтобы предложить Вам качественный инструмент по доступной цене. Мы надеемся, что Вы будете получать удовольствие от работы этим инструментом в течение многих лет.
Внимание! Перед началом работы внимательно изучите данное руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию. Используйте инструмент в соответствии с правилами и с учётом требований безопасности, а также руководствуясь здравым смыслом. Сохраните руководство, при необходимости вы всегда сможете обратиться к нему.
Розничная торговля инструментом и приборами производится в магазинах, секциях и отделах магазинов, павильонах, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание воды. При совершении купли-продажи продавец в присутствии покупателя проверяет внешний вид товара, комплектность и работоспособность. Продавец производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает чек. Продавец предоставляет информацию об адреса сервисных центров.
В связи с развитием и техническим прогрессом изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектность изделия незначительные изменения, не отражённые в настоящем руководстве и не влияющие на эффективную и безопасную его работу.
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Аккумуляторная батарея используются совместно с аккумуляторным инструментом [image: ] серии ЕАС. Это литиево-ионный аккумуляторный блок, у которого отсутствует эффект памяти. Он может долгое время храниться без потери заряда.
Изделие предназначено для использования в районах с умеренным климатом с температурой от -10 °С до +40 °С, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия солнечного излучения, атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха. 
Запрещается применять изделия не по назначению.
Источник питания
Аккумуляторная батарея должна заряжаться при помощи зарядного устройства рекомендованного изготовителем (ЕАС 1,1; ЕАС 1,3 [image: ]).
Удостоверьтесь, что на изделии отсутствуют повреждения, которые могли возникнуть во время транспортировки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Параметры
	ЕАС 21/2
	ЕАС 21/4

	Максимальное выходное напряжение
	21 В
	21 В

	Ёмкость батареи
	2 Ач
	4 Ач

	Ток
	1,1-1,3 А
	1,1-1,3 А



	Комплект поставки
	

	аккумулятор
	1 шт

	руководство по эксплуатации
	1 шт



Внимание! Комплектация может изменяться заводом-изготовителем без предварительного уведомления. Зарядное устройство в комплект поставки не входит.
Расшифровка серийного номера на шильдике изделия:
ХХХХХХ/XX-XX
месяц и год изготовления/цифровое обозначение
УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ
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ЕАС 21/2
	[image: ]
ЕАС 21/4


Рис. 1
Внешний вид и устройство инструмента могут отличаться от представленных в руководстве по эксплуатации.
ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Неиспользуемая аккумуляторная батарея должна храниться в сухом, закрытом месте, не доступном для детей и животных! 
Ремонт изделия осуществляйте в сервисных центрах! Ремонт вашего изделия поручайте только квалифицированному персоналу в специализированных сервисных центрах.
Не подвергайте аккумуляторную батарею воздействию резких температурных перепадов, способных вызвать образование конденсата внутри изделия. Если вы внесли изделие с улицы в отапливаемое помещение, необходимо время для того, чтобы конденсат испарился.
Заряжать аккумуляторную батарею нужно только зарядным устройством, указанным заводом-изготовителем. Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумуляторных батарей, может привести к пожару при его использовании с другим аккумулятором.
Заряжайте аккумуляторную батарею при температуре окружающей среды от +10 °С до +40 °С. При температуре ниже +10 °С может произойти сверхнормативная зарядка, что опасно. Оптимальная температура от +20 °С до +25 °С.
Перед зарядкой горячего аккумулятора дайте ему остыть. После окончания работы с инструментом устанавливать аккумулятор на зарядку необходимо не ранее, чем через 20 минут.
Запрещается оставлять аккумуляторную батарею в зарядном устройстве на длительное время, чтобы исключить перезаряд. Избегайте постоянных полных разрядов аккумулятора. 
Для обеспечения безопасной работы используйте только оригинальные аккумуляторы нашей торговой марки.
[bookmark: _Hlk148193718]ОБРАЩЕНИЕ С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ
Если время работы аккумуляторной батареи значительно сократилось, прекратите работу. В противном случае, может возникнуть перегрев блока, что приведет к ожогам и даже к взрыву. 
При некорректном обращении из аккумуляторной батареи может потечь жидкость. Избегайте контакта с ней. В случае контакта с кожным покровом тщательно промойте место контакта большим количеством чистой воды. В случае попадания жидкости в глаза незамедлительно промойте большим количеством чистой воды и обратитесь за медицинской помощью к врачу. 
Не разбирайте аккумулятор!
Не выбрасывайте аккумулятор вместе с обычным (бытовым) мусором.
Не замыкайте контакты аккумуляторной батареи между собой. 
Не допускайте попадания на аккумулятор воды, жидкостей или дождя. 
Не храните аккумулятор при температуре выше +50ﾟC. 
Не бросайте аккумуляторную батарею в огонь. 
Не роняйте и не ударяйте аккумулятор. Не используйте аккумулятор, если он подвергался ударам.
Внимание! Запрещается использовать поврежденную аккумуляторную батарею. 
Никогда не заряжайте полностью заряженный аккумулятор. Перезарядка сокращает срок службы блока.
Для подзарядки аккумуляторной батареи подключите зарядное устройство к сети 220 В ±10%, 50 Гц.
ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Подключите зарядное устройство к соответствующему источнику переменного напряжения. Подключите один конец зарядного устройства к батарейному блоку. 
После окончания зарядки извлеките аккумуляторный блок из зарядного устройства и отключите зарядное устройство от сети питания.
УСТАНОВКА ИЛИ СНЯТИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Обязательно выключайте инструмент перед установкой и извлечением аккумуляторной батареи.
	Нажмите кнопку 4 и извлеките батарею 5 (рис. 2).

Совместите выступ батареи с пазом в корпусе и задвиньте её на место. Устанавливайте батарею до упора так, чтобы она зафиксировался на месте с лёгким щелчком.

Обязательно устанавливайте аккумулятор до конца. В противном случае аккумуляторная батарея может выпасть. Не прилагайте чрезмерных усилий при установке аккумулятора, если батарея не двигается свободно значит, она вставлена неправильно.
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Рис. 2




Транспортировка литий-ионных аккумуляторов
Литий-ионные аккумуляторы в соответствии с предписаниями закона транспортируются как опасные грузы. Транспортировка этих аккумуляторов должна осуществляться с соблюдением местных, национальных и международных предписаний и положений. 
Эти аккумуляторы могут перевозиться по улице потребителем без дальнейших обязательств. 
Подготовка к отправке и транспортировка должны производиться исключительно специально обученными лицами. Весь процесс должен находиться под контролем специалиста. При транспортировке аккумуляторов необходимо соблюдать следующие пункты: 
· Убедитесь, что контакты защищены и изолированы во избежание короткого замыкания. 
· Следите за тем, чтобы аккумуляторный блок не соскользнул внутри упаковки. 
· Транспортировка поврежденных или протекающих аккумуляторов запрещена.
НЕИСПРАВНОСТИ
В случае неисправности изделия обращайтесь в сервис-центр или торговую точку, продавшую вам данное изделие.
СЕРВИС
Ремонт и регулировку необходимо производить в специализированных сервис-центрах у квалифицированного персонала.
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Перевозить изделие необходимо с осторожностью и с соблюдением мер, исключающих возможность его повреждения. Перевозите изделие в крытых автомобилях в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Не подвергайте изделие воздействию атмосферных осадков.
Храните изделие в чистом виде в сухом проветриваемом помещении недоступном для детей и животных. Держите вдали от источника повышенных температур и воздействия солнечных лучей. Не допускать воздействия: механических, химических факторов, влаги, агрессивных жидкостей, резких перепадов температуры и влажности. 

УТИЛИЗАЦИЯ
По окончании срока эксплуатации изделие и его компоненты подлежат утилизации согласно правилам, действующим в вашем регионе. Не выбрасывайте изделие вместе с бытовым мусором.
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
Продукция сертифицирована на соответствие российским требованиям безопасности. В течение гарантийного срока, составляющего 12 месяцев с даты покупки изделия, покупатель имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимся следствием заводских дефектов. Данный инструмент должен использоваться в соответствии с инструкцией по эксплуатации только для бытовых целей не более 20 часов в месяц. В случае нарушения правил хранения, транспортировки и эксплуатации инструмента, изложенных в настоящей инструкции, гарантия будет недействительна. Подробно условия гарантии изложены в прилагаемом гарантийном талоне. Срок службы составляет 3 года.
Товар соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.12-88 «СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ИСТОЧНИКИ ТОКА ХИМИЧЕСКИЕ. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ», ГОСТ Р МЭК 61436-2004 Раздел 2, пп. 4.1, 4.2, 4.6, 4.7, 4.9, 5 «Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, содержащие щелочной и другие некислотные электролиты. Аккумуляторы никель-металл-гидридные герметичные»
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